РиаПарк

**ИГРОВОЙ АВТОМАТ**

**«Пинболл»**

**ПАСПОРТ**

**0172515535 - 001 ПС 2017**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

2021

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. [Назначение изделия](#_Toc479024602) …………………………………………………………….…..……… 4
2. [Характеристики](#_Toc479024603) ....................................……….………………………………………… 4
3. [Описание изделия](#_Toc479024604) ………………………………………………………………………….. 4
4. [Обслуживание изделия](#_Toc479024605) ………….………………………………………………………… 5
5. [Комплектность](#_Toc479024606)…………………………………………………………………..…………. 6
6. [Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя](#_Toc479024607) ………..…………………………… 6
7. [Руководство по эксплуатации](#_Toc479024616) ……………………………….…………………………… 6
8. Возможные неисправности и методы их устранения ……..…………………………… 8
9. Для записей ……………………………………………………………………..………….. 9
10. [Свидетельство о приёмке](#_Toc479024614) …………………………………….…………………...……… 11
11. **Назначение изделия**

Развлекательный автомат электромеханического действия «Пинболл», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Пинболл».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

1. **Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Электропитание | однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч, | 60 |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч, | 200 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более: | 650х750х110 |
| Масса без упаковки, кг | 32 |
| Количество одновременно играющих, чел. | 1 |
| Время игры по умолчанию, минимум, сек |  |
| Пропускная Способность, макс, цикл/час | 25 |

1. **Описание изделия**

Игровой автомат «Пинболл»— аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. За жетон игровой аппарат выдаёт один или несколько стеклянных шариков Марблс 14мм. Игра запускается после поступления попадания стеклянного шарика Марблс в специальную лунку. Даётся каждый раз разное задание, если выполнили его то Игрок получает Приз- один или несколько стеклянных шариков Марблс, в зависимости от сложности.

Один шарик-одна попытка.

1. **Обслуживание изделия**

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

• Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).

• Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

1. **Комплектность**

• Развлекательный аппарат «Пинболл»……………………………………… 1 шт.

• Сетевой кабель……………………………………………………………….. 1 шт.

• Стеклянные шарики Марблс …………………………………………..…… 200 шт.

• Сопроводительные документы, комплект ……………………….…………..1 шт.

1. **Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя**

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +1 до + 45 оС и влажности 80%.

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

1. **Руководство по эксплуатации**

* **Подготовка автомата к использованию**

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключенеия автомата использовать заземленные разетки.

Засыпьте стеклянные шарики Марблс в хоппер

**Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.**

**Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.**

**Игровой молоток должен использоваться только для работы с изделием, допускается наносить удары игровым молотком ТОЛЬКО по игровым элементам. В случае использования игрового молотка не по назначению, поставщик не несёт гарантийных обязательств перед покупателем.**

* **Настройка параметров:**
* В нижним правом углу электромеханического пинболла находится плата
* Настройки имеет три маленькие черные кнопки, которые кнопку "Настройки" машины ", -" Клавиша "+"
* Для регулировки звука нажмите клавишу "+" "-"

1. Нажмите клавишу Setup- имеет соответствующий голосовую подсказку ", затем нажмите" - "." + ",
2. Чтобы изменить параметры" остановка на две секунды, машина будет автоматически сохранять и выходить из режима настройки.
3. Нажмите кнопку Setup, чтобы настроить следующий параметр настройки, непрерывное нажмите кнопку Set, не более двух секунд, выберите состояние вы хотите установить, затем нажмите "+" "-" кнопки для изменения параметров
4. Нажмите 1 раз, Set , машина будет автоматически сообщать о текущей оборот, в то время как передняя часть цифровой машины будет отображаться соответствующий номер. (Диапазон Оборот: 0-999999 цикл)
5. Нажмите 2 раз, чтобы установить звук клавиш может бросить несколько монет, чтобы играть, то есть после того, как бросил несколько монет из бисера ", затем нажмите" + "" - "ключ для изменения параметров" (диапазон 1-5)
6. Нажмите 3 раз, чтобы установить ключ, регулируемые шарики, затем нажмите "+" "-" кнопки для изменения параметров. (Диапазон 2-15)
7. Нажмите 4 раз, чтобы установить ключ, вы можете установить режим игры, режим двух видов: нормальный режим и интеллектуальный режим:

* Нормальный режим, бросить шарики, которые могут играть.
* Интеллектуальный режим, первая монета, чтобы выйти бисер, бусины может проголосовать, чтобы играть, и после победы на монету и количество машин из бисера бусы упали в машину может принять превышает количество машин из бисера, бусин голосования нет ответа. Это может эффективно избежать гранул, в машине, на рынке других играх. Теперь нажмите "+" "-" кнопки для изменения параметров (0 нормальный режим, представитель интеллектуальный режим)

1. Нажмите 5 раз, вы можете установить игру коэффициент сложности, чем меньше число, тем труднее, а затем нажмите "+" "-" для изменения параметров. (Диапазон 0-9)
2. Нажмите 6 раз, вы можете установить коэффициент чувствительности встряхивания. Меньше число, тем выше чувствительность, тем больше вероятность тревоги E4,0 представитель будильник выключен. Чтобы избежать процесса обмана в игре. Нажмите "" + "-" кнопки для изменения параметров (диапазон 0-9 сорт, при установке на 0, функция будильника от имени аннулируется дрожания)
3. Нажмите 7 раз, что бы установить воспроизведении музыки, чтобы привлечь детей Нажмите на кнопку Set. (Представитель в режиме ожидания при воспроизведении музыки) (музыку, когда 0 представляет Close Idle)

. Нажмите кнопку 8 Настройка, чтобы выйти из меню настройки

* **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

**Настройка жетоноприёмника имеет 3 тумблера в положения вверх или вниз:**

1, над тумблером для длины выходного сигнала, следующее должно быть исключено "медленный" позицию.

2, в середине тумблера нормально открыт нормально замкнутый выходной сигнал должен быть пробил выше положение "NO"

3, после контроля тумблер для поддельных денег, как правило, должны переключаться средний "Wide" немного

8.**Возможные неисправности и методы их устранения**

• Автомат подключен к сети, но нет питания.

Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

• При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

E1 Засорился путь для Марблс, засорились датчики сканирующие марблс- прочистить пыль и мусор.

E2 1Закончились Марблс в хопере 2 Выдача Марблс не вращается, проверьте исправность хопера. 3. Проверьте, не ослаблена ли цепь оптического глаза двигателя, если нет индукции, напрямую подключите ее и перезапустите машину, это будет нормально.

E3 Неисправность монета, середина тумблера нормально открыт нормально замкнутый выходной сигнал должен быть пробил выше положение «Нет».

E4 Проверьте шатается игровой автомат или нет. 2 Проверьте, не ослаблена ли линия балансира под шасси.

E5 Убедитесь, что верхняя и нижняя световые линии датчика на корпусе не закреплены. Подключите напрямую, чтобы перезапустить машину

E7 Проверьте, не застрял ли глазок мотора. Смещает ли светлый глаз положение.

**ВНИМАНИЕ**

**Во время настроек питание должно быть включено**

**Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!**

1. **Свидетельство о приёмке**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Игровой автомат | | |  | Пинболл | | | № | |  | |
| наименование изделия | | |  | обозначение | | |  | | серийный номер | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |
| изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации. | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |
|  | | |  | Начальник ОТК | | |  | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |
| МП | | |  |  | | |  | |  | |
|  | | |  | личная подпись | | |  | | расшифровка подписи | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | | | |  |  | | | |
| число, месяц, год | |  | | | |  | |  | | | |